|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **AC1** | **IA2** | **AC3** | **IA4** | **IA5** | **IA6** | **IA7** | **IA8** | **IA10** |
| **Количество каналов** | 64 | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | 640 |
| **Производительность т/ч** | 0.5-2.0 | 1.5-3.5 | 2.5-6.5 | 3.0-6.5 | 3.5-8.0 | 4.0-10.0 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-18.0 |
| **Количество пикселей** | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| **Чистота %** | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
| **Соотношение** | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 4:2 | 5:2 | 6:2 | 7:3 |
| **Напряжение**  | 220В 50Гц | 220В 50Гц | 220В 50Гц | 220В 50Гц | 220В 50Гц | 220В 50Гц | 220В 50Гц | 220В 50Гц | 220В 50Гц |
| **Потребляемая мощность, кВт** | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.0 | 4.5 |
| **Давление воздуха (МПа)** | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| **Потребление воздуха (л/м)** | 500-1200 | 800-1800 | 1000-2500 | 1500-2800 | 1600-3500 | 1800-3800 | 2000-4200 | 2200-4500 | 2500-5200 |
| **Размеры (ДхШхВ)** | 825х1590х1840 | 1245х1544х1870 | 1425х1590х1840 | 1857х1544х1870 | 2157х1544х1870 | 2457х1544х1870 | 2757х1544х1870 | 3057х1544х1870 | 3657х1544х1870 |
| **Вес (кг)** | 500 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 |

|  |
| --- |
| **AC12** |
| 768 |
| 20.0-24.0 |
| 5600 |
| 99.99 |
| 9:3 |
| 220В 50Гц |
| 6.0 |
| 0.6-0.8 |
| 2900-5800 |
| 4366х1588х1870 |
| 2600 |